Compoort configuratie

Inhoud

- Compoort configuratie
- Gerelateerde Programma's

Compoort configuratie

Doel

Voor de werkstations waar compoorten worden gebruikt voor de koppeling
van scanners, antennes, weegschalen en andere apparatuur,
dienen de waarden te worden geconfigureerd (parity, baudrate).

Belangrijke Velden

Baudrate

Hier wordt de baudrate van het apparaat getoond.
Overtuig u ervan dat het gelijk is aan de instelling van het apparaat.

Apparaat type

De compoort moet geconfigureerd worden voor een type apparaat, zoals
barcodescanners. chipantennes, sorteersystemen, weegschalen enz.
Als het apparaattype dat gekoppeld moet worden nog niet voorgedefinieerd is
neem dan contact op met uw ABS projectmanager of uw systeembeheerder.

Apparaat

Een apparaat dat gekoppeld moet worden aan een compoort, kan gekozen
worden uit een voorgedefinieerde lijst zoals:
-Verschillende merken en types barcodescanners, chipantennes, datamatrix scanners,
sorteersystemen en weegschalen.
Als het apparaat nog niet in de lijst staat, neem dan contact op met uw
ABS projectmanager of uw systeembeheerder.

Parity

Hier wordt de parity van het apparaat getoond.
Overtuig u ervan dat het gelijk is aan de instelling van het apparaat.

Compoort

Kies de compoort waaraan het apparaat gekoppeld moet worden.

Databits

Hier wordt de databits van het apparaat getoond.
Overtuig u ervan dat het gelijk is aan de instelling van het apparaat.

Stop Bits

Hier wordt de stop bits van het apparaat getoond.
Overtuig u ervan dat het gelijk is aan de instelling van het apparaat.

Workstation

Gerelateerde Programma's

Copyright © 2002 by ABS Laundry Business Solutions, The Netherlands.

Deze handleiding of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of verzonden, zij het electronisch of mechanisch, inclusief foto-kopieëren en/of opnemen, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABS Laundry Business Solutions.